|  |
| --- |
| **Техническое задание к открытому тендеру по лоту №1.** |
| **«Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов»** |
| 1. **Наименование услуг**

Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов.1. **Обоснование закупа услуг**

Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов (далее - услуги) необходимо проводить по заявкам Заказчика с обязательным исполнением перечня услуг на каждом этапе. Услуги по освидетельствованию (экспертному обследованию) грузоподъемных механизмов (далее - услуги) - комплекс услуг по техническому диагностированию грузоподъемных механизмов, отработавших нормативный срок службы, с целью выдачи заключения о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации на определенный период (ст.71, 73 Закона РК «О гражданской защите»). Для оказания услуг потенциальный поставщик должен использовать соответствующие инструменты и оборудования. |

**3. Перечень грузоподъемных механизмов, подлежащих освидетельствованию**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Марка ГПМ** | **Регистрационный номер ГПМ** | **Год выпуска ГПМ** | **Нормативный срок эксплуатации** | **Стоимость в тенге без учета НДС** |
| 1 | Автогидроподъемник ВС-22.06 на базе автомобиля КамАЗ-4326 | В-0077 | 2004 | 8 лет |  |
| 2 | Автомобильный кран КС 45717 на базе автомобиля Урал-4320 | П-3221 | 2006 | 10 лет |  |
| 3 | Автомобильный кран КС 35719-5-03 на базе автомобиля МАЗ-5337 | П-6320 | 2001 | 10 лет |  |
| 4 | Автомобильный кран КС 45717-1 на базе автомобиля Урал- 4320 | П-3468 | 2013 | 10 лет |  |
| 5 | Автомобильный кран КС-55713-3к на базе автомобиля Урал-5557 |  П-3155 | 2003 | 10 лет |  |
| 6 | Автомобильный кран КС 45717-1 на базе автомобиля Урал-4320 | П-2792 | 2001 | 10 лет |  |
| 7 | Автогидроподъемник ПСС-121.28 на базе автомобиля КАМАЗ-5321515 | В-0083 | 2006 | 8 лет |  |
| 8 | Кран-манипулятор КМУ РК-6500 на базе автомобиля КамАЗ-4308  | не указан | 2010 | не указан |  |
| 9 | Подъемная установка УПА А-60/80 на базе автомобиля КрАЗ-65101 | 5-0082 | 2006 | 9 лет |  |
| 10 | Подъемная установка УПА-60А на базе автомобиля КрАЗ-65053 УПА-60А | № 67  | 2010 | 9 лет |  |
|  | **Итого в тенге без учета НДС** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **4 Место оказания услуг**  |
| Услуги должны быть оказаны в Жамбылской области, в подразделениях Производственного филиала Тараз ТОО «КазТрансГаз Өнімдері». |
| **5 Сроки оказания услуг** |
| С момента подписания договора по 31 декабря 2016 года. |
| **6 Общие требования**6.1. Заявка потенциального поставщика должна содержать сведения о наличии квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области соответствующей предмету закупок, подтвержденные нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств и/или других документов, подтверждающих профессиональную квалификациюспециалистов.6.2. Потенциальный поставщик для оказания услуги в составе заявки должен предоставить нотариально засвидетельствованную копию Аттестата на право проведения экспертизы промышленной безопасности (ст.72 Закона РК «О гражданской защите»).6.3. Услуга включает в себя следующие основные этапы - обследование общего состояния грузоподъемного механизма и ее отдельных узлов на момент обследования, выявление дефектов, устранение дефектов в ходе обследования, испытание грузоподъемного механизма, выдача экспертного заключения и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации грузоподъемного механизма. 6.4. До начала оказания услуг потенциальный поставщик должен предоставить приказ о назначении персонального состава комиссии из числа своих сотрудников, которая будет проводить обследование грузоподъемных механизмов. В приказе следует указать председателя комиссии, одновременно отвечающего за технику безопасности при проведении обследования, и членов комиссии. Минимальный состав комиссии - 3 человека.* 1. Потенциальный поставщик должен произвести обследование общего состояния грузоподъемного механизма и ее отдельных узлов на момент обследования:

- обследование состояния металлоконструкций, оценка качества сварных швов соединений, выявление и оценка деформаций (общих, местных), выявление и оценка трещин (в сварных швах, околошовных зонах, в целом металле), осмотр болтовых и заклепочных соединений, оценка антикоррозионного покрытия металлоконструкций, обследование и состояние геометрических осей несущих металлоконструкций и их элементов;- обследование состояния подъемных механизмов (главного и вспомогательного), состояния механизмов изменения вылета и поворота (для стреловых кранов), состояния крюкоблока и грузозахватного механизма;- обследование состояний электрооборудования и приборов безопасности;- обследование состояния гидравлического оборудования, пневматического оборудования.6.6. Потенциальный поставщик обязан представить итоговый отчет по экспертному заключению по выявленным дефектам и по их устранениям в ходе обследования. |
| 6.7. Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию на оказанные услуги на срок продления службы грузоподъемных механизмов. 6.8. Потенциальный поставщик при формировании ценового предложения в соответствии с настоящим техническим заданием должен заполнить пункт «Стоимость в тенге без учета НДС» в таблице «Перечень грузоподъемных механизмов, подлежащих освидетельствованию». |

 **Директор департамента по ремонту**

**автотранспорта и специальной техники Изтелеуов К. Г.**

|  |
| --- |
| **Техническое задание к открытому тендеру по лоту №2.** |
| **«Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов»** |
| 1. **Наименование услуг**

Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов.1. **Обоснование закупа услуг**

Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов (далее - услуги) необходимо проводить по заявкам Заказчика с обязательным исполнением перечня услуг на каждом этапе. Услуги по освидетельствованию (экспертному обследованию) грузоподъемных механизмов (далее - услуги) - комплекс услуг по техническому диагностированию грузоподъемных механизмов, отработавших нормативный срок службы, с целью выдачи заключения о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации на определенный период (ст.71, 73 Закона РК «О гражданской защите»). Для оказания услуг потенциальный поставщик должен использовать соответствующие инструменты и оборудования. |

**3. Перечень грузоподъемных механизмов, подлежащих освидетельствованию**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Марка ГПМ** | **Регистрационный номер ГПМ** | **Год выпуска ГПМ** | **Нормативный срок эксплуатации** | **Стоимость в тенге без учета НДС** |
| 1 | Автомобильный кран КС-45721 на базе автомобиля Урал-4320-40  | П-2594Г | 2006 | 10 лет |  |
| 2 | Автомобильный кран КС-45719-2 на базе автомобиля Краз-65101 | П-1009т | 2003 | 10 лет |  |
| 3 | Автомобильный кран Урал-4320 на базе автомобиля КС-45717-1  | П-2058А | 2000 | 10 лет |  |
| 4 | Автомобильный кран LTM 1120/1 LIEBHERR  | П-2086Г | 2001 | 10 лет |  |
| 5 | Автомобильный кран КамАЗ-43253-15 на базе автомобиля КС-35719  | П-2533Г | 2006 | 10 лет |  |
|  | **Итого в тенге без учета НДС** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **4 Место оказания услуг**  |
| Услуги должны быть оказаны в Атырауской области, в подразделениях Производственного филиала Атырау ТОО «КазТрансГаз Өнімдері». |
| **5 Сроки оказания услуг** |
| С момента подписания договора по 31 декабря 2016 года. |
| **6 Общие требования:**6.1. Заявка потенциального поставщика должна содержать сведения о наличии квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области соответствующей предмету закупок, подтвержденные нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств и/или других документов, подтверждающих профессиональную квалификациюспециалистов.6.2. Потенциальный поставщик для оказания услуги должен в составе заявки предоставить нотариально засвидетельствованную копию Аттестата на право проведения экспертизы промышленной безопасности (ст.72 Закона РК «О гражданской защите»).6.3. Услуга включает в себя следующие основные этапы - обследование общего состояния грузоподъемного механизма и ее отдельных узлов на момент обследования, выявление дефектов, устранение дефектов в ходе обследования, испытание грузоподъемного механизма, выдача экспертного заключения и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации грузоподъемного механизма. 6.4. До начала оказания услуг потенциальный поставщик должен предоставить приказ о назначении персонального состава комиссии из числа своих сотрудников, которая будет проводить обследование грузоподъемных механизмов. В приказе следует указать председателя комиссии, одновременно отвечающего за технику безопасности при проведении обследования, и членов комиссии. Минимальный состав комиссии - 3 человека.* 1. Потенциальный поставщик должен произвести обследование общего состояния грузоподъемного механизма и ее отдельных узлов на момент обследования:

- обследование состояния металлоконструкций, оценка качества сварных швов соединений, выявление и оценка деформаций (общих, местных), выявление и оценка трещин (в сварных швах, околошовных зонах, в целом металле), осмотр болтовых и заклепочных соединений, оценка антикоррозионного покрытия металлоконструкций, обследование и состояние геометрических осей несущих металлоконструкций и их элементов;- обследование состояния подъемных механизмов (главного и вспомогательного), состояния механизмов изменения вылета и поворота (для стреловых кранов), состояния крюкоблока и грузозахватного механизма;- обследование состояний электрооборудования и приборов безопасности;- обследование состояния гидравлического оборудования, пневматического оборудования.6.6. Потенциальный поставщик обязан представить итоговый отчет по экспертному заключению по выявленным дефектам и по их устранениям в ходе обследования. |
| 6.7. Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию на оказанные услуги на срок продления службы грузоподъемных механизмов. 6.8. Потенциальный поставщик при формировании ценового предложения в соответствии с настоящим техническим заданием должен заполнить пункт «Стоимость в тенге без учета НДС» в таблице «Перечень грузоподъемных механизмов, подлежащих освидетельствованию». |

 **Директор департамента по ремонту**

**автотранспорта и специальной техники Изтелеуов К. Г.**

|  |
| --- |
| **Техническое задание к открытому тендеру по лоту №3.** |
| **«Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов»** |
| 1. **Наименование услуг**

Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов.1. **Обоснование закупа услуг**

Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов (далее - услуги) необходимо проводить по заявкам Заказчика с обязательным исполнением перечня услуг на каждом этапе. Услуги по освидетельствованию (экспертному обследованию) грузоподъемных механизмов (далее - услуги) - комплекс услуг по техническому диагностированию грузоподъемных механизмов, отработавших нормативный срок службы, с целью выдачи заключения о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации на определенный период (ст.71, 73 Закона РК «О гражданской защите»). Для оказания услуг потенциальный поставщик должен использовать соответствующие инструменты и оборудования. |

**3. Перечень грузоподъемных механизмов, подлежащих освидетельствованию**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Марка ГПМ** | **Регистрационный номер ГПМ** | **Год выпуска ГПМ** | **Нормативный срок эксплуатации** | **Стоимость в тенге без учета НДС** |
| 1 | Автомобильный кран КС-3571 на базе автомобиля МАЗ 5337 | П1438м | 2004 | 10 лет |   |
| 2 | Автогидроподъемник ВС 222 01 на базе автомобиля ЗИЛ 131 | ПВ84м | 2005 | 8 лет |   |
|   | **Итого в тенге без учета НДС** |   |   |

|  |
| --- |
| **4 Место оказания услуг**  |
| Услуги должны быть оказаны в Мангистауской области, в подразделениях Производственного филиала Тараз ТОО «КазТрансГаз Өнімдері». |
| **5 Сроки оказания услуг** |
| С момента подписания договора по 31 декабря 2016 года. |
| **6 Общие требования:**6.1. Заявка потенциального поставщика должна содержать сведения о наличии квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области соответствующей предмету закупок, подтвержденные нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств и/или других документов, подтверждающих профессиональную квалификациюспециалистов.6.2. Потенциальный поставщик для оказания услуги должен в составе заявки предоставить нотариально засвидетельствованную копию Аттестата на право проведения экспертизы промышленной безопасности (ст.72 Закона РК «О гражданской защите»).6.3. Услуга включает в себя следующие основные этапы - обследование общего состояния грузоподъемного механизма и ее отдельных узлов на момент обследования, выявление дефектов, устранение дефектов в ходе обследования, испытание грузоподъемного механизма, выдача экспертного заключения и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации грузоподъемного механизма. 6.4. До начала оказания услуг потенциальный поставщик должен предоставить приказ о назначении персонального состава комиссии из числа своих сотрудников, которая будет проводить обследование грузоподъемных механизмов. В приказе следует указать председателя комиссии, одновременно отвечающего за технику безопасности при проведении обследования, и членов комиссии. Минимальный состав комиссии - 3 человека.* 1. Потенциальный поставщик должен произвести обследование общего состояния грузоподъемного механизма и ее отдельных узлов на момент обследования:

- обследование состояния металлоконструкций, оценка качества сварных швов соединений, выявление и оценка деформаций (общих, местных), выявление и оценка трещин (в сварных швах, околошовных зонах, в целом металле), осмотр болтовых и заклепочных соединений, оценка антикоррозионного покрытия металлоконструкций, обследование и состояние геометрических осей несущих металлоконструкций и их элементов;- обследование состояния подъемных механизмов (главного и вспомогательного), состояния механизмов изменения вылета и поворота (для стреловых кранов), состояния крюкоблока и грузозахватного механизма;- обследование состояний электрооборудования и приборов безопасности;- обследование состояния гидравлического оборудования, пневматического оборудования.6.6. Потенциальный поставщик обязан представить итоговый отчет по экспертному заключению по выявленным дефектам и по их устранениям в ходе обследования. |
| 6.7. Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию на оказанные услуги на срок продления службы грузоподъемных механизмов. 6.8. Потенциальный поставщик при формировании ценового предложения в соответствии с настоящим техническим заданием должен заполнить пункт «Стоимость в тенге без учета НДС» в таблице «Перечень грузоподъемных механизмов, подлежащих освидетельствованию». |

 **Директор департамента по ремонту**

**автотранспорта и специальной техники Изтелеуов К. Г.**

|  |
| --- |
| **Техническое задание к открытому тендеру по лоту №4.** |
| **«Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов»** |
| 1. **Наименование услуг**

Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов.1. **Обоснование закупа услуг**

Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов (далее - услуги) необходимо проводить по заявкам Заказчика с обязательным исполнением перечня услуг на каждом этапе. Услуги по освидетельствованию (экспертному обследованию) грузоподъемных механизмов (далее - услуги) - комплекс услуг по техническому диагностированию грузоподъемных механизмов, отработавших нормативный срок службы, с целью выдачи заключения о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации на определенный период (ст.71, 73 Закона РК «О гражданской защите»). Для оказания услуг потенциальный поставщик должен использовать соответствующие инструменты и оборудования. |

**3. Перечень грузоподъемных механизмов, подлежащих освидетельствованию**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Марка ГПМ** | **Регистрационный номер ГПМ** | **Год выпуска ГПМ** | **Нормативный срок эксплуатации** | **Стоимость в тенге без учета НДС** |
| 1 | Автомобильный кран КС-45729е-0-01 на базе автомобиля МАЗ-533702 | не указан | 2004 | 10 лет |   |
|   | **Итого в тенге без учета НДС** |   |   |

|  |
| --- |
| **4 Место оказания услуг**  |
| Услуги должны быть оказаны в Кызылординской области, в подразделениях Производственного филиала Тараз ТОО «КазТрансГаз Өнімдері». |
| **5 Сроки оказания услуг** |
| С момента подписания договора по 31 декабря 2016 года. |
| **6 Общие требования:**6.1. Заявка потенциального поставщика должна содержать сведения о наличии квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области соответствующей предмету закупок, подтвержденные нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств и/или других документов, подтверждающих профессиональную квалификациюспециалистов.6.2. Потенциальный поставщик для оказания услуги должен в составе заявки предоставить нотариально засвидетельствованную копию Аттестата на право проведения экспертизы промышленной безопасности (ст.72 Закона РК «О гражданской защите»).6.3. Услуга включает в себя следующие основные этапы - обследование общего состояния грузоподъемного механизма и ее отдельных узлов на момент обследования, выявление дефектов, устранение дефектов в ходе обследования, испытание грузоподъемного механизма, выдача экспертного заключения и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации грузоподъемного механизма. 6.4. До начала оказания услуг потенциальный поставщик должен предоставить приказ о назначении персонального состава комиссии из числа своих сотрудников, которая будет проводить обследование грузоподъемных механизмов. В приказе следует указать председателя комиссии, одновременно отвечающего за технику безопасности при проведении обследования, и членов комиссии. Минимальный состав комиссии - 3 человека.* 1. Потенциальный поставщик должен произвести обследование общего состояния грузоподъемного механизма и ее отдельных узлов на момент обследования:

- обследование состояния металлоконструкций, оценка качества сварных швов соединений, выявление и оценка деформаций (общих, местных), выявление и оценка трещин (в сварных швах, околошовных зонах, в целом металле), осмотр болтовых и заклепочных соединений, оценка антикоррозионного покрытия металлоконструкций, обследование и состояние геометрических осей несущих металлоконструкций и их элементов;- обследование состояния подъемных механизмов (главного и вспомогательного), состояния механизмов изменения вылета и поворота (для стреловых кранов), состояния крюкоблока и грузозахватного механизма;- обследование состояний электрооборудования и приборов безопасности;- обследование состояния гидравлического оборудования, пневматического оборудования.6.6. Потенциальный поставщик обязан представить итоговый отчет по экспертному заключению по выявленным дефектам и по их устранениям в ходе обследования. |
| 6.7. Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию на оказанные услуги на срок продления службы грузоподъемных механизмов. 6.8. Потенциальный поставщик при формировании ценового предложения в соответствии с настоящим техническим заданием должен заполнить пункт «Стоимость в тенге без учета НДС» в таблице «Перечень грузоподъемных механизмов, подлежащих освидетельствованию». |

 **Директор департамента по ремонту**

**автотранспорта и специальной техники Изтелеуов К. Г.**

|  |
| --- |
| **Техническое задание к открытому тендеру по лоту №5.** |
| **«Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов»** |
| 1. **Наименование услуг**

Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов.1. **Обоснование закупа услуг**

Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов (далее - услуги) необходимо проводить по заявкам Заказчика с обязательным исполнением перечня услуг на каждом этапе. Услуги по освидетельствованию (экспертному обследованию) грузоподъемных механизмов (далее - услуги) - комплекс услуг по техническому диагностированию грузоподъемных механизмов, отработавших нормативный срок службы, с целью выдачи заключения о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации на определенный период (ст.71, 73 Закона РК «О гражданской защите»). Для оказания услуг потенциальный поставщик должен использовать соответствующие инструменты и оборудования. |

**3. Перечень грузоподъемных механизмов, подлежащих освидетельствованию**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Марка ГПМ** | **Регистрационный номер ГПМ** | **Год выпуска ГПМ** | **Нормативный срок эксплуатации** | **Стоимость в тенге без учета НДС** |
| 1 | Автомобильный кран КС-55713-5К на базе КамАЗ-43118 -15  | П-7047 | 2004 | 10 лет |   |
|   | **Итого в тенге без учета НДС** |   |   |

|  |
| --- |
| **4 Место оказания услуг**  |
| Услуги должны быть оказаны в Алматинской области, в подразделениях Производственного филиала Тараз ТОО «КазТрансГаз Өнімдері». |
| **5 Сроки оказания услуг** |
| С момента подписания договора по 31 декабря 2016 года. |
| **6 Общие требования:**6.1. Заявка потенциального поставщика должна содержать сведения о наличии квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области соответствующей предмету закупок, подтвержденные нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств и/или других документов, подтверждающих профессиональную квалификациюспециалистов.6.2. Потенциальный поставщик для оказания услуги должен в составе заявки предоставить нотариально засвидетельствованную копию Аттестата на право проведения экспертизы промышленной безопасности (ст.72 Закона РК «О гражданской защите»).6.3. Услуга включает в себя следующие основные этапы - обследование общего состояния грузоподъемного механизма и ее отдельных узлов на момент обследования, выявление дефектов, устранение дефектов в ходе обследования, испытание грузоподъемного механизма, выдача экспертного заключения и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации грузоподъемного механизма. 6.4. До начала оказания услуг потенциальный поставщик должен предоставить приказ о назначении персонального состава комиссии из числа своих сотрудников, которая будет проводить обследование грузоподъемных механизмов. В приказе следует указать председателя комиссии, одновременно отвечающего за технику безопасности при проведении обследования, и членов комиссии. Минимальный состав комиссии - 3 человека.* 1. Потенциальный поставщик должен произвести обследование общего состояния грузоподъемного механизма и ее отдельных узлов на момент обследования:

- обследование состояния металлоконструкций, оценка качества сварных швов соединений, выявление и оценка деформаций (общих, местных), выявление и оценка трещин (в сварных швах, околошовных зонах, в целом металле), осмотр болтовых и заклепочных соединений, оценка антикоррозионного покрытия металлоконструкций, обследование и состояние геометрических осей несущих металлоконструкций и их элементов;- обследование состояния подъемных механизмов (главного и вспомогательного), состояния механизмов изменения вылета и поворота (для стреловых кранов), состояния крюкоблока и грузозахватного механизма;- обследование состояний электрооборудования и приборов безопасности;- обследование состояния гидравлического оборудования, пневматического оборудования.6.6. Потенциальный поставщик обязан представить итоговый отчет по экспертному заключению по выявленным дефектам и по их устранениям в ходе обследования. |
| 6.7. Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию на оказанные услуги на срок продления службы грузоподъемных механизмов. 6.8. Потенциальный поставщик при формировании ценового предложения в соответствии с настоящим техническим заданием должен заполнить пункт «Стоимость в тенге без учета НДС» в таблице «Перечень грузоподъемных механизмов, подлежащих освидетельствованию». |

 **Директор департамента по ремонту**

**автотранспорта и специальной техники Изтелеуов К. Г.**

|  |
| --- |
| **Техническое задание к открытому тендеру по лоту №6.** |
| **«Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов»** |
| 1. **Наименование услуг**

Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов.1. **2 Обоснование закупа услуг**

Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов (далее - услуги) необходимо проводить по заявкам Заказчика с обязательным исполнением перечня услуг на каждом этапе. Услуги по освидетельствованию (экспертному обследованию) грузоподъемных механизмов (далее - услуги) - комплекс услуг по техническому диагностированию грузоподъемных механизмов, отработавших нормативный срок службы, с целью выдачи заключения о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации на определенный период (ст.71, 73 Закона РК «О гражданской защите»). Для оказания услуг потенциальный поставщик должен использовать соответствующие инструменты и оборудования. |

**3. Перечень грузоподъемных механизмов, подлежащих освидетельствованию**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Марка ГПМ** | **Регистрационный номер ГПМ** | **Год выпуска ГПМ** | **Нормативный срок эксплуатации** | **Стоимость в тенге без учета НДС** |
| 1 | Автомобильный кран КС-35719-3-02 на базе автомобиля Урал-5557-1151-40  | П-7047 | 2004 | 10 лет |   |
| 2 | Автомобильный кран КС-35714-2 на базе автомобиля УРАЛ-4320  | П-5946 | 2005 | 10 лет |   |
| 3 | Автомобильный кран КС-45717-1 на базе автомобиля УРАЛ-4320  | П-105 | 2001 | 10 лет |    |
|   | **Итого в тенге без учета НДС** |   |   |

|  |
| --- |
| **4 Место оказания услуг**  |
| Услуги должны быть оказаны в Южно-Казахстанской области, в подразделениях Производственного филиала Тараз ТОО «КазТрансГаз Өнімдері». |
| **5 Сроки оказания услуг** |
| С момента подписания договора по 31 декабря 2016 года. |
| **6 Общие требования:**6.1. Заявка потенциального поставщика должна содержать сведения о наличии квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области соответствующей предмету закупок, подтвержденные нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств и/или других документов, подтверждающих профессиональную квалификациюспециалистов.6.2. Потенциальный поставщик для оказания услуги должен в составе заявки предоставить нотариально засвидетельствованную копию Аттестата на право проведения экспертизы промышленной безопасности (ст.72 Закона РК «О гражданской защите»).6.3. Услуга включает в себя следующие основные этапы - обследование общего состояния грузоподъемного механизма и ее отдельных узлов на момент обследования, выявление дефектов, устранение дефектов в ходе обследования, испытание грузоподъемного механизма, выдача экспертного заключения и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации грузоподъемного механизма. 6.4. До начала оказания услуг потенциальный поставщик должен предоставить приказ о назначении персонального состава комиссии из числа своих сотрудников, которая будет проводить обследование грузоподъемных механизмов. В приказе следует указать председателя комиссии, одновременно отвечающего за технику безопасности при проведении обследования, и членов комиссии. Минимальный состав комиссии - 3 человека.* 1. Потенциальный поставщик должен произвести обследование общего состояния грузоподъемного механизма и ее отдельных узлов на момент обследования:

- обследование состояния металлоконструкций, оценка качества сварных швов соединений, выявление и оценка деформаций (общих, местных), выявление и оценка трещин (в сварных швах, околошовных зонах, в целом металле), осмотр болтовых и заклепочных соединений, оценка антикоррозионного покрытия металлоконструкций, обследование и состояние геометрических осей несущих металлоконструкций и их элементов;- обследование состояния подъемных механизмов (главного и вспомогательного), состояния механизмов изменения вылета и поворота (для стреловых кранов), состояния крюкоблока и грузозахватного механизма;- обследование состояний электрооборудования и приборов безопасности;- обследование состояния гидравлического оборудования, пневматического оборудования.6.6. Потенциальный поставщик обязан представить итоговый отчет по экспертному заключению по выявленным дефектам и по их устранениям в ходе обследования. |
| 6.7. Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию на оказанные услуги на срок продления службы грузоподъемных механизмов. 6.8. Потенциальный поставщик при формировании ценового предложения в соответствии с настоящим техническим заданием должен заполнить пункт «Стоимость в тенге без учета НДС» в таблице «Перечень грузоподъемных механизмов, подлежащих освидетельствованию». |

 **Директор департамента по ремонту**

**автотранспорта и специальной техники Изтелеуов К. Г.**

|  |
| --- |
| **Техническое задание к открытому тендеру по лоту №7.** |
| **«Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов»** |
| 1. **Наименование услуг**

Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов.1. **Обоснование закупа услуг**

Услуги по освидетельствованию грузоподъемных механизмов (далее - услуги) необходимо проводить по заявкам Заказчика с обязательным исполнением перечня услуг на каждом этапе. Услуги по освидетельствованию (экспертному обследованию) грузоподъемных механизмов (далее - услуги) - комплекс услуг по техническому диагностированию грузоподъемных механизмов, отработавших нормативный срок службы, с целью выдачи заключения о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации на определенный период (ст.71, 73 Закона РК «О гражданской защите»). Для оказания услуг потенциальный поставщик должен использовать соответствующие инструменты и оборудования. |

**3. Перечень грузоподъемных механизмов, подлежащих освидетельствованию**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Марка ГПМ** | **Регистрационный номер ГПМ** | **Год выпуска ГПМ** | **Нормативный срок эксплуатации** | **Стоимость в тенге без учета НДС** |
| 1 | Установка подъемная УП 32/40 на базе автомобиля Урал-4320  | не указан | 2010 | не указан |  |
| 2 | Буровая установка 1БА-15В на базе автомобиля МАЗ-533702-246 2001  | не указан | 2001 | не указан |  |
| 3 | Буровая установка 1БА-15В на базе автомобиля МАЗ-533702-246  | не указан | 2005 | не указан |  |
|  | **Итого в тенге без учета НДС** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **4 Место оказания услуг**  |
| Услуги должны быть оказаны в Актюбинской области, в подразделениях Производственного филиала Тараз ТОО «КазТрансГаз Өнімдері». |
| **5 Сроки оказания услуг** |
| С момента подписания договора по 31 декабря 2016 года. |
| **6 Общие требования:**6.1. Заявка потенциального поставщика должна содержать сведения о наличии квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области соответствующей предмету закупок, подтвержденные нотариально засвидетельствованными копиями дипломов, сертификатов, свидетельств и/или других документов, подтверждающих профессиональную квалификациюспециалистов.6.2. Потенциальный поставщик для оказания услуги должен в составе заявки предоставить нотариально засвидетельствованную копию Аттестата на право проведения экспертизы промышленной безопасности (ст.72 Закона РК «О гражданской защите»).6.3. Услуга включает в себя следующие основные этапы - обследование общего состояния грузоподъемного механизма и ее отдельных узлов на момент обследования, выявление дефектов, устранение дефектов в ходе обследования, испытание грузоподъемного механизма, выдача экспертного заключения и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации грузоподъемного механизма. 6.4. До начала оказания услуг потенциальный поставщик должен предоставить приказ о назначении персонального состава комиссии из числа своих сотрудников, которая будет проводить обследование грузоподъемных механизмов. В приказе следует указать председателя комиссии, одновременно отвечающего за технику безопасности при проведении обследования, и членов комиссии. Минимальный состав комиссии - 3 человека.* 1. Потенциальный поставщик должен произвести обследование общего состояния грузоподъемного механизма и ее отдельных узлов на момент обследования:

- обследование состояния металлоконструкций, оценка качества сварных швов соединений, выявление и оценка деформаций (общих, местных), выявление и оценка трещин (в сварных швах, околошовных зонах, в целом металле), осмотр болтовых и заклепочных соединений, оценка антикоррозионного покрытия металлоконструкций, обследование и состояние геометрических осей несущих металлоконструкций и их элементов;- обследование состояния подъемных механизмов (главного и вспомогательного), состояния механизмов изменения вылета и поворота (для стреловых кранов), состояния крюкоблока и грузозахватного механизма;- обследование состояний электрооборудования и приборов безопасности;- обследование состояния гидравлического оборудования, пневматического оборудования.6.6. Потенциальный поставщик обязан представить итоговый отчет по экспертному заключению по выявленным дефектам и по их устранениям в ходе обследования. |
| 6.7. Потенциальный поставщик обязан предоставить гарантию на оказанные услуги на срок продления службы грузоподъемных механизмов. 6.8. Потенциальный поставщик при формировании ценового предложения в соответствии с настоящим техническим заданием должен заполнить пункт «Стоимость в тенге без учета НДС» в таблице «Перечень грузоподъемных механизмов, подлежащих освидетельствованию». |

 **Директор департамента по ремонту**

**автотранспорта и специальной техники Изтелеуов К. Г.**